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Dokument należy czytać łącznie z STWiORB, Parametrami technicznymi urządzeń oraz dokumentacją projektową.


1. Informacje ogólne
Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia określa wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla obiektu: Publiczne Przedszkole w Brzostku.
	Lp.
	Element
	Opis / wymaganie

	1
	Rodzaj zamówienia
	Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji PV wraz z magazynem energii.

	2
	Moc instalacji PV
	28,00 kWp

	3
	Pojemność magazynu energii
	40,00 kWh nominalnej pojemności magazynu energii.

	4
	Charakter zamówienia
	Zamówienie obejmuje kompletne, działające rozwiązanie, tj. system gotowy do eksploatacji po odbiorze końcowym.

	5
	Dokumenty nadrzędne
	SWZ/SIWZ, OPZ, STWiORB, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, umowa oraz dokumenty producentów urządzeń.


Uwaga: Parametry techniczne urządzeń wskazane w OPZ mają charakter minimalny. Szczegółowe wymagania dla modułów PV, falownika i magazynu energii określa Załącznik nr 1.
2. Przedmiot zamówienia
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,00 kWp wraz z magazynem energii o pojemności 40,00 kWh, obejmujące w szczególności dostawę urządzeń, montaż do konstrukcji stalowej dachu, konfigurację, uruchomienie, wykonanie pomiarów, przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.
dostawę fabrycznie nowych urządzeń i materiałów zgodnych z ofertą oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego;
montaż modułów fotowoltaicznych wraz z wymaganymi elementami montażowymi;
montaż falownika hybrydowego, magazynu energii oraz osprzętu towarzyszącego;
wykonanie kompletnych połączeń DC i AC, uziemienia, połączeń wyrównawczych, tras kablowych i oznakowania;
wykonanie wymaganych zabezpieczeń po stronie DC i AC zgodnie z projektem, normami oraz DTR urządzeń;
konfigurację systemu, uruchomienie, testy pracy instalacji PV oraz magazynu energii;
konfigurację monitoringu i przekazanie Zamawiającemu dostępu administracyjnego lub użytkownika zgodnie z ustaleniami;
wykonanie wszystkich pomiarów i prób wymaganych do odbioru;
przeszkolenie wskazanych użytkowników obiektu;
przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.


3. Zakres rzeczowy robót i dostaw
	Lp.
	Zakres
	Wymaganie
	Uwagi

	1
	Moduły PV
	Dostawa i montaż modułów PV spełniających wymagania Załącznika nr 1.
	Wykonawca potwierdza model, producenta i parametry w formularzu ofertowym.

	2
	Falownik hybrydowy
	Dostawa i montaż falownika hybrydowego trójfazowego współpracującego z magazynem energii.
	Wymagania minimalne zgodnie z Załącznikiem nr 1.

	3
	Magazyn energii
	Dostawa i montaż magazynu energii o pojemności nominalnej 40,00 kWh.
	Technologia i parametry zgodnie z Załącznikiem nr 1.

	4
	Instalacje AC/DC
	Wykonanie okablowania, zabezpieczeń i połączeń zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i DTR urządzeń.
	Zakres obejmuje także oznakowanie i opisy.

	5
	Monitoring
	Uruchomienie monitoringu pracy instalacji i magazynu energii.
	Dostęp należy przekazać Zamawiającemu.

	6
	Pomiary i uruchomienie
	Wykonanie pomiarów, prób, konfiguracji i uruchomienia.
	Wymagane protokoły odbiorowe.

	7
	Szkolenie
	Szkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.
	Potwierdzone protokołem szkolenia.

	8
	Dokumentacja
	Przekazanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.
	Forma papierowa i elektroniczna, zgodnie z wymaganiami OPZ


4. Wymagania dotyczące urządzeń
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, kompletne, dopuszczone do stosowania na rynku polskim oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i dokumentacją producentów. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń powystawowych, używanych, regenerowanych lub pochodzących z demontażu.
4.1. Moduły fotowoltaiczne
Minimalna moc pojedynczego modułu: zgodnie z Załącznikiem nr 1, przy zachowaniu wymaganej mocy instalacji 28,00 kWp.
Technologia, konstrukcja, sprawność, tolerancja mocy, gwarancja oraz wymagane certyfikaty muszą spełniać wymagania Załącznika nr 1.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające testy elektroluminescencyjne oraz flash-testy modułów PV lub partii produkcyjnej.
Moduły muszą być kompatybilne z przyjętym projektem rozmieszczenia paneli i konstrukcją wsporczą.
Wykonawca przedstawia wraz z ofertą projekt rozmieszczenia modułów PV na obiekcie.
4.2. Falownik hybrydowy
Falownik musi być urządzeniem trójfazowym, hybrydowym, kompatybilnym z oferowanym magazynem energii.
Minimalne parametry techniczne, sprawność, zakres pracy, zabezpieczenia i komunikacja muszą spełniać Załącznik nr 1.
Falownik musi umożliwiać monitoring pracy instalacji oraz komunikację z magazynem energii.
Wykonawca zapewnia poprawną konfigurację falownika oraz przekazuje Zamawiającemu dane dostępowe do systemu monitoringu.
4.3. Magazyn energii
Magazyn energii musi mieć pojemność nominalną co najmniej 40,00 kWh.
Magazyn musi być kompatybilny z oferowanym falownikiem oraz posiadać system BMS.
Technologia, budowa, napięcie, sposób komunikacji i pozostałe parametry muszą spełniać wymagania Załącznika nr 1.
Wykonawca odpowiada za konfigurację magazynu energii, test ładowania i rozładowania oraz potwierdzenie komunikacji z falownikiem.
5. Równoważność rozwiązań
Wszelkie wskazania parametrów, typów urządzeń lub rozwiązań technicznych należy rozumieć jako określenie minimalnego standardu jakościowego i funkcjonalnego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że Wykonawca wykaże spełnienie wszystkich minimalnych wymagań technicznych oraz kompatybilność oferowanych urządzeń z dokumentacją projektową i zakładanym sposobem pracy instalacji.
Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Równoważność musi wynikać z kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów producenta.
Zamawiający może żądać wyjaśnień i dodatkowych dokumentów w zakresie zgodności oferowanych urządzeń.
Brak potwierdzenia spełnienia wymagania minimalnego może skutkować uznaniem oferty za niezgodną z dokumentami zamówienia.
6. Wymagania realizacyjne
Roboty należy prowadzić w sposób ograniczający uciążliwości dla użytkowników obiektu.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, utrzymanie porządku oraz bieżące usuwanie odpadów.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wszystkie przejścia kablowe przez przegrody należy wykonać w sposób trwały i szczelny; przejścia przez przegrody pożarowe należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej, jeżeli dotyczy.
Okablowanie musi być prowadzone w sposób uporządkowany, trwały, oznakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem warunków atmosferycznych.
Po zakończeniu robót Wykonawca przywraca teren i pomieszczenia do stanu uporządkowanego.
7. Formalności, uzgodnienia i zgłoszenia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności formalnych, technicznych i dokumentacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, dokumentacji projektowej, warunków operatora systemu dystrybucyjnego oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej.
przygotowanie dokumentacji wymaganej do zgłoszenia lub aktualizacji danych instalacji u OSD, jeżeli jest wymagana;
przygotowanie dokumentacji wymaganej dla Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli wynika to z przepisów i charakteru instalacji;
uzyskanie wymaganych uzgodnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli są wymagane;
przygotowanie dokumentów wymaganych do odbioru, eksploatacji i gwarancji;
współpraca z Zamawiającym przy czynnościach formalnych wymagających podpisu lub pełnomocnictwa Zamawiającego.
8. Dokumenty wymagane wraz z ofertą
Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty określone w SWZ/SIWZ oraz co najmniej dokumenty wskazane poniżej, o ile SWZ/SIWZ nie stanowi inaczej.
	Lp.
	Dokument
	Wymaganie
	Uwagi

	1
	Formularz ofertowy
	Wymagany
	Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

	2
	Wykaz oferowanych urządzeń
	Wymagany
	Producent, model, typ, podstawowe parametry.

	3
	Karty katalogowe urządzeń
	Wymagane
	Moduły PV, falownik, magazyn energii i osprzęt kluczowy.

	4
	Certyfikaty i deklaracje zgodności
	Wymagane
	W zakresie wymaganym przepisami i Załącznikiem nr 1.

	5
	Potwierdzenie wniesienia wadium
	Wymagane
	Jeżeli wadium jest wymagane w zapytaniu publicznym.

	6
	Protokół wizji lokalnej
	Opcjonalnie 
	Wykonawca może odbyć wizję lokalną


10. Kontrola jakości
Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli jakości robót, zgodności dostaw z ofertą, zgodności urządzeń z kartami katalogowymi oraz prawidłowości wykonywania instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli i udostępnienia wymaganych dokumentów.
weryfikacja zgodności dostarczonych urządzeń z ofertą i Załącznikiem nr 1;
kontrola numerów seryjnych modułów PV, falownika i magazynu energii;
kontrola sposobu prowadzenia przewodów, oznakowania i zabezpieczeń;
kontrola jakości połączeń elektrycznych i mechanicznych;
kontrola kompletności pomiarów i protokołów;
kontrola działania systemu monitoringu i magazynu energii.
11. Pomiary, próby i uruchomienie
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca wykona wszystkie pomiary i próby wymagane przez przepisy, normy, dokumentację projektową, STWiORB urządzeń. Wyniki muszą być pozytywne i udokumentowane protokołami.
	Lp.
	Zakres pomiaru / próby
	Wymaganie

	1
	Rezystancja izolacji
	Wymagana dla właściwych obwodów AC/DC zgodnie z normami i zakresem robót.

	2
	Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
	Wymagana.

	3
	Impedancja pętli zwarcia
	Wymagana dla właściwych obwodów AC.

	4
	Rezystancja uziemienia
	Wymagana, jeżeli dotyczy zakresu robót i przyjętego rozwiązania.

	5
	Sprawdzenie zabezpieczeń
	Wymagane dla zabezpieczeń AC/DC, zgodnie z dokumentacją.

	6
	Parametry stringów PV
	Wymagane: napięcia, polaryzacja, konfiguracja MPPT i podstawowe parametry pracy.

	7
	Uruchomienie falownika
	Wymagane potwierdzenie konfiguracji i pracy falownika.

	8
	Uruchomienie magazynu energii
	Wymagane potwierdzenie komunikacji, ładowania i rozładowania.

	9
	Monitoring
	Wymagane potwierdzenie działania monitoringu i przekazania dostępu Zamawiającemu.

	10
	Szkolenie użytkowników
	Wymagane potwierdzenie protokołem szkolenia.


12. Odbiór końcowy
Warunkiem zgłoszenia robót do odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu zamówienia, pozytywne wyniki pomiarów i prób, uruchomienie instalacji oraz przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej.
Odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający może odmówić odbioru albo dokonać odbioru z uwagami i wskazać termin ich usunięcia.
Za datę zakończenia realizacji uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag albo datę potwierdzenia usunięcia wszystkich uwag, zgodnie z umową.
Przekazanie dokumentów odbiorowych jest elementem przedmiotu zamówienia i warunkiem odbioru.
13. Dokumenty odbiorowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej następujące dokumenty odbiorowe:
dokumentację powykonawczą;
schemat instalacji powykonawczy;
wykaz urządzeń wraz z numerami seryjnymi;
protokoły pomiarów elektrycznych;
protokół uruchomienia instalacji PV;
protokół uruchomienia magazynu energii;
protokół szkolenia użytkowników;
oświadczenie Wykonawcy składane przy odbiorze końcowym;
karty gwarancyjne urządzeń;
instrukcje obsługi i eksploatacji;
deklaracje zgodności, certyfikaty i dokumenty producentów;
potwierdzenie działania monitoringu i przekazania dostępów;
inne dokumenty wymagane przez SWZ/SIWZ, STWiORB, dokumentację projektową lub przepisy prawa.
14. Gwarancja, rękojmia i serwis
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały 60 miesięcy.
Gwarancje producentów urządzeń muszą być przekazane Zamawiającemu w dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca zapewnia obsługę zgłoszeń gwarancyjnych zgodnie z terminami określonymi w SWZ/SIWZ i umowie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad, usterek i nieprawidłowości wynikających z wykonanych robót lub zastosowanych urządzeń.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję postępowania w przypadku awarii, alarmów falownika lub magazynu energii oraz utraty komunikacji z monitoringiem.
15. Wymagania dotyczące szkolenia użytkowników
Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie musi obejmować co najmniej:
podstawowe zasady działania instalacji PV i magazynu energii;
obsługę systemu monitoringu;
podstawowe komunikaty, alarmy i stany pracy falownika oraz magazynu energii;
zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji;
zasady postępowania w przypadku awarii, alarmu lub zaniku komunikacji;
omówienie dokumentacji, gwarancji i kontaktów serwisowych.
16. Załączniki do OPZ
	Lp.
	Nazwa załącznika
	Uwagi

	1
	Załącznik nr 1 - Parametry techniczne urządzeń
	Minimalne parametry modułów PV, falownika i magazynu energii.

	2
	STWiORB
	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

	3
	Formularz ofertowy
	Wzór formularza do złożenia oferty.

	5
	Wykaz dokumentów odbiorowych
	Lista dokumentów wymaganych przy odbiorze.

	6
	Oświadczenie Wykonawcy przy odbiorze
	Formularz podpisywany przy odbiorze końcowym.

	7
	Protokoły uruchomienia i szkolenia
	Wzory dokumentów odbiorowych.
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